Pos:	Menge (m2):	Einheitspreis (EUR):	Gesamtpreis (EUR):	

Fugenloser Spielbelag, 25+10 mm Gesamtaufbau 
Herstellen und fachgerechtes Verlegen eines fugenlosen, wasserdurchlässigen Spielbelages im Ortseinbau, geprüft nach

UVP Umweltverträglichkeit DIN 18035-6:2014-12,
Brandprüfung DIN EN 13501-1:2010: Efl,
Harte Bedachung ABP nach DIN V ENV 1187:2006,
Klassifizierung DIN EN 13 501-5:2016 Abschnitt 9 und DIN CEN/TS 16 459:2014,
Gleitreibungskoeffizient gemäß EN 13893:2003,
Rutschhemmung gemäß DIN 51130:2014: R10,
Klasse Verdrängungsraum:	V6.
Rutschhemmung (barfüssig) in Anlehnung an DIN EN 16165:02-2023 = B	

Typ PEGASOFT System „Klassik" oder gleichwertig.

Die Verlegung erfolgt höhen- und profilgerecht auf verlegegerechtem Unterbau im Handeinbauverfahren.

Basisschicht:
Bestehend aus polyurethan-gebundenem Recycling-Gummigranulat, 1–4 mm.
Schichtdicke ca. 25 mm

Deckschicht:
Bestehend aus polyurethan-gebundenem, dauerelastischem EPDM-Granulat,1–3,5 mm, voll durchgefärbt. 
Schichtdicke ca. 10 mm

Gesamtaufbau: ca. 35 mm

Standardfarbe: nach Wahl gemäß Farbkarte BECO BERMÜLLER.

Bindemittel: 
Bei den Farben Orange, Eggshell, Perlweiß, Maigrün, Resedagrün, Eisengrau, Violett, Rosé und Lichtgrau sowie bei allen Blautönen empfehlen wir die Verwendung eines lichtechten Bindemittels (gegen Aufpreis).

Liefernachweis: 
Bermüller & Co GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg

Stand: 11/2023