Author: Gerhard Dietrich
Last saved by: Yasemin Yüksel
Company: GSE

PEGASOFT System „Klassik“

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Pos: | Menge (m^2): | Einheitspreis (EUR): | Gesamtpreis (EUR):

Fugenloser Spielbelag, 20 mm Gesamtaufbau 
Herstellen und fachgerechtes Verlegen eines fugenlosen, wasserdurchlässigen Spielbelages im Ortseinbau, geprüft nach

DIN EN 14877:2013,
UVP Umweltverträglichkeit DIN 18035-6:2014-12,
Brandprüfung DIN EN 13501-1:2010: E_fl,
Harte Bedachung ABP nach DIN CEN/TS 1187:2012,
Klassifizierung DIN EN 13 501-5:2016 Abschnitt 9 und DIN CEN/TS 16 459:2020,
Gleitreibungskoeffizient gemäß EN 13893:2003,
Rutschhemmung gemäß DIN 51130:2014: R10,
Klasse Verdrängungsraum:	V6
Rutschhemmung (barfüssig) in Anlehnung an DIN EN 16165:02-2023 = B	

Typ PEGASOFT System „Klassik" oder gleichwertig.

Die Verlegung erfolgt höhen- und profilgerecht auf verlegegerechtem Unterbau im Handeinbauverfahren.

Deckschicht: 
Bestehend aus polyurethan-gebundenem, dauerelastischem EPDM-Granulat, 1–3,5mm, voll durchgefärbt.
Schichtdicke ca. 20 mm

Gesamtaufbau: ca. 20 mm

Standardfarbe: nach Wahl gemäß Farbkarte BECO BERMÜLLER.

Bindemittel: 
Bei den Farben Orange, Eggshell, Perlweiß, Maigrün, Resedagrün, Eisengrau, Violett, Rosé, Lichtgrau und Chilired sowie 
bei allen Blautönen empfehlen wir die Verwendung eines lichtechten Bindemittels (gegen Aufpreis).

Liefernachweis: 
Bermüller & Co GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg

Stand: 09/2026